|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ROZPOČET** |
|  |  |  |
| Stavba : | **Sanácia priečelia hlavného vstupu a balkóna** | |
|  |  |  |
| Objekt : | Zemplínske múzeum v Michalovciach | |
|  |  |  |
| Objednávateľ : | | Zemplínske múzeum v Michalovciach |
|  |  | Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce |
|  |  |  |
| Zhotoviteľ : | |  |
|  |  |  |
| IČO: |  |  |
| DIČ: |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ** | **Typ** | **Popis** | **MJ** | **Množstvo** | **J.cena** | **Cena celkom** |
| 1 | K | Oškrabanie omietky vonkajšej vápennej a vápennocementovej v rozsahu do 100%, hr. do 1 cm | m² | 48 |  |  |
| 2 | K | Búranie dlažby v lepidle hr.do 2 cm | m² | 15 |  |  |
| 3 | K | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20 km | t | 0,2 |  |  |
| 4 | K | Montáž lesěnia ľahkého pracovného s podlhami do šírkyod 0,8 do 1,00m výšky 20 m | m² | 150 |  |  |
| 5 | K | Stojné za lešenie za deň | m² | 150 |  |  |
| 6 | K | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,8 do 1,m, výšky do 20 m | m² | 150 |  |  |
| 7 | K | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,8 do 1,00m do výšky do 20 m | m² | 150 |  |  |
| 8 | K | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt | t | 0,4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie profilov, fasáda** | | | | | | |
| 9 | K | Príprava podkladu prednástrek Baumit Sanova W, pod omietky stien vonkajších, cementový | m² | 68 |  |  |
| 10 | K | Vonkajšia omietka stien Baumit, vápencocementová strojné miešanie, ručné nanášanie ručné hr. 2 mm | m² | 68 |  |  |
| 11 | K | Stierka vonkajšich stien Baumit, miešanie strojné, nanášnie ručné hr.2mm | m² | 68 |  |  |
| 12 | K | Náter fasádny Baumit, silikónový, dvojnásobný | m² | 68 |  |  |
| 13 | K | Montáž XPS 20 mm pod oplechovanie | m² | 4 |  |  |
| 14 | K | Montáž hydroizolácie s flexibilnými rohmi | m² | 18 |  |  |
| 15 | K | Montáž konzol oplechovania | ks | 36 |  |  |
| 16 | K | Montáž okapného balkónového profilu | m | 27 |  |  |
| 17 | K | Oplechovanie rímsy CU plechom na falc + kotvenie | m² | 12,2 |  |  |
| 18 | K | Dlažba keramická 300x300 | m² | 15 |  |  |
| 19 | K | Montáž dlažby keramickej do lepidla C2T1S1 | m² | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena celkom s DPH** |  |  |  | **0,00 €** |